**1. List thiết bị**

     - **Biểu tượng chạy tự động:**Mặc định ban đầu 1 thiết bị trong list chỉ chiếm 1 dòng, tuy nhiên nếu thiết bị đang chạy tự động thì có biểu tượng đồng hồ màu xanh bên phải nổi lên.  Biểu tượng động hồ đó nên căn sát lên trên để đỉnh có đồng hồ bằng đỉnh Icon thiết bị đó.

    - **Biểu tượng hiện giá trị analog màu xanh** **bên trái**:Nếu thiết bị đó là analog thì có vòng tròn màu xanh nổi lên bên trong có số hiện giá trị analog. Biểu tượng vòng tròn này căn lề xuống dưới để đáy vòng tròn bằng đáy Icon thiết bị.

   - **Nút 3 vạch ngang bên phải thiết bị:**Khi nhấn nút này thiết bị sẽ xổ xuống dòng thứ 2, sẽ hiện ra các thông tin như giờ chạy tự động, nút bật tắt chạy tự động.

    Nếu đang là 2 dòng, bấm nút này lại thu lại chỉ còn 1 dòng.

**- Đặt giờ chạy tự động:** Nếu thiết bị đang là 2 dòng, click vào text giờ sẽ bung cửa sổ

đặt giờ chạy tự động. Nếu chế độ chạy tự động đang On thì nút On Off vẫn báo trạng thái, nhưng màu bị mờ đi, lick vào sẽ không tác dụng.

   - Các đoạn text Tất cả thiết bị, tầng 1, tầng 2... Cần làm chữ đậm lên chút ( như hình giao diện a Dũng gửi).

List

**2. Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm:**

   - Ngoài trời: như hiện nay là Ok.

   - Trong tầng, phòng : Vào tầng nhưng chưa vào phòng sẽ list các thiết bị khác, nhưng không list ra cảm biến trong phòng. Vào phòng rồi mới hiện cảm biến phòng đó phía dưới.

   - Theo tính tính mỗi nhà chỉ dùng 1 cảm biến cho 1 phòng, nên sẽ không bị tình trạng nhiều cảm biến chồng lên nhau ở giao diện.

**3. Biểu tượng lá cây ở trên :**Tạm thời chưa dùng, vẫn để trên giao diện, sau này dùng để báo việc sử dụng điện có tiết kiệm hay không.

4.**Biểu tượng Setting** (bánh răng phía dưới màn hình)

   Khi click bánh răng sẽ xổ list sau:

    - Đổi kiểu giao diện dạng danh sách hay sơ đồ.

    - Chọn cấu hình hoạt đông: Ở nhà, đi vắng, ban đêm, an toàn, tiết kiệm... sau này sẽ bổ sung thêm

    - Config: trong này có tạo thiết bị, tạo tầng, phòng, gán thiết bị...

    - Logout, thông tin người dùng.

Bổ sung:

Chuỗi IOS điều khiển thiết bị anh thấy nó đang là thế này:

\*00001.005=1#  ( đúng).

\*00001.10=1#    thì thiếu 1 số, cũng không sao, nhưng nếu sửa cho anh thành \*00001.010=1#   thì tốt hơn, thiết bị a tách sẽ chuẩn hơn.

Bổ sung:

Thanh hiển thị nhiệt độ, độ ẩm ngoài trời đang bị di chuyển khi thay đổi tầng. Vùng này nên cố định không cho di chuyển

Chỗ đặt giờ chạy tự động mỗi bước đang là 5p không hợp lý em nhé . Mỗi bước phải là 1 phút cơ.